캠의 종류

2116송다정

① 평면캠

1) 가장 간단하고 일반적인 캠

- 종동절에 요구되는 변위에 따라 자유로운 형상의 윤곽곡선을 가공하여 사용

- 판 캠(plate cam)이라고도 한다.

2) 캠 기구에서 종동절을 귀환시키는 방법

- 중력이나 스프링을 사용

- 캠의 회전이 빨라지면서 두 링크 사이의 접촉이 떨어지는 경우도 발생.

- 이 경우에는 확동 캠(positive motion cam)이 필요해진다.

- 확동 캠의 종류 : 정면 캠, 삼각 캠, 역동 캠 등

3) 평면 캠의 종류

1.원판 캠(circular disk cam)

형상

- 회전시 회전 중심으로부터의 반지름 거리가 변하도록,

- 원판의 중심에서 벗어난 점을 회전중심으로 고정한 캠

2.선형 캠(linear cam)

운동의 특징

- 캠이 직선운동을 하면 종동절이 상하방향으로 움직인다.

3.접선 캠(tangent cam)

- 몇 개의 원호와 이에 접하는 직선으로 구성된 캠

- 원호들을 외접원으로 연결한 윤곽곡선을 갖는 경우, 원호원판 캠이라고도 함.

설계시 주의 사항

- 종동절과 직선 부분에서 접촉이 이루어질 때 발생하는 충격 완화 방법이 필요

- 대개는 종동절에 롤러를 사용하는 방법이 사용된다.

특징

① 장점

- 윤곽곡선이 간단하고 제작비용이 저렴

- 정확도의 검사가 용이

② 단점

- 반지름이 다른 원호들이 연결되는 점에서 가속도 곡선이 급격하게 변한다

- 따라서, 일반적으로는 고속운전에 적합하지 않다.

4.정면 캠(face cam)

형상

- 평판에 판 캠의 윤곽곡선에 해당하는 홈을 판 것

운동의 특징

- 캠이 회전할 때 종동절은 상하운동을 한다.

5.삼각 캠(triangular cam)

1) 특징

① 정삼각형의 꼭지점을 중심으로 하고 그 한 변을 반지름으로 하여 그린 원호로써 형성되기 때문에, 어디서 측정하여도 폭이 같다.

② 또한, 삼각형의 한 꼭지점을 중심으로 회전하기 위해서는 종동절의 평행면 사이의 폭이 삼각 캠의 원호의 반지름과 같아야 한다.

기타 캠들]