성토부 옹벽 공법 비교표

구 분		SBW 옹벽	철근콘크리트(RC) 옹벽	보강토 옹벽
공법개요		현장타설 철근콘크리트 기초 위에 경량블록을 적층하고 블록 내부에 철근콘크리트를 타설, 기초와 벽체를 일체화하여 구조체의 강성으로 토압에 저항하는 옹벽	현장타설 철근콘크리트로 기초와 벽체를 시공하여 구조체의 강성으로 토압에 저항하는 옹벽	콘크리트 블록과 지오그리드를 설치하여 토압에 저항하는 옹벽
단면도
장단점	시공성	□거푸집 설치 및 해체 작업 없이 경량 블록 적층으로 시공이 간편 □뒷채움 재료로 현장유용토 사용 용이 □뒷채움 다짐 작업 용이 □경사저판 설치시 원지반의 절취량을 줄일 수 있어 시공성이 좋고 환경친화적	□옹벽의 치수나 형태를 자유로이 결정할 수 있음 □뒷채움 재료로 현장유용토 사용 용이 □뒷채움 다짐 작업 용이 □건조수축 및 양생으로 균열발생의 우려가 있음. □콘크리트 타설로 인한 동절기 시공이 어려움. □거푸집 설치/해체 작업, 콘크리트 양생 등으로 공사기간 많이 소요됨.	□공종이 단순하여 시공속도가 빠름 □옹벽선형의 곡선처리가 용이 □동절기 시공 가능 □양질의 뒷채움재료 확보가 용이하지 않음 □철저한 층다짐 관리가 필요
	안전성	□RC옹벽과 동일	□일반적인 공법으로 안정성이 검증됨.	□다짐작업 불량시 벽체의 변위 과다 발생 □장기적인 지오그리드의 변형발생 □블록 자중에 의한 균열발생
	경제성	□보강토옹벽 대비 높이 5m 이하에서 경제성 유리 □절토부 경사저판 적용시 공사비 절감 (절토량 감소)	□보강토옹벽 대비 높이 5m 이하에서 경제성 유리 □절토부 적용시 불리(절토량 증가)	□RC 옹벽 대비 높이 5m 이상에서 경제성 유리 □절토부 적용시 불리(절토량 증가)
	미관	□조경블록을 이용, 식재가 가능하여 자연친화적 □세련되고 편안한 곡선형태로 다양한 색상/문양으로 미관 양호	□전면 문양거푸집의 적용이 가능하나, 현장 타설로 인한 미관 불량	□다양한 색상 및 문양으로 미관 양호
특허권		□특허783678호(스마텍엔지니어링)