	보 도 자 료	작성과	과수과
	2017년 8월 14일(월)부터 보도될 수 있도록 협조 부탁드립니다.	담당자	과장 최인명 농업연구사 박서준 농업연구사 정성민
		연락처	063-238-6702 063-238-6742
		제공일	2017. 8. 13.(총 3장)

포도나무 자람새, 간편하게 판단 가능

- 농촌진흥청, 반원 모양의 홈파진 수세진단용 전정가위 개발 -

□ 포도 재배농가에서 꽃떨이현상을 사전에 방지하기 위해 나무 자람새를 쉽게 판단할 수 있는 방법이 있다.

포도 개화기에 수분·수정이 되지 않아 낙과하거나 수정이 되었어도 생장이 정지되어 어린 과실이 낙과되는 현상

□ 농촌진흥청(청장 라승용)은 객관적으로 포도 나무 자람새(수세)를 진단할 수 있도록 전정가위에 반원 모양의 홈이 파진 수세진단용 전정가위를 개발했다.

○ 반원 모양의 홈의 직경이 캠벨얼리 품종은 9.0㎜, 거봉계 무핵 재배 품종은 12.0㎜이다. 이 전정가위는 실용신안을 출원했으며 관련 산업체로 기술 이전을 통해 농가로 보급할 계획이다

<캠벨얼리 품종 전정가위>

<거봉 품종 전정가위>

실용실안은 이미 발명돼 있는 것을 보다 편리하고 유용하게 쓸 수 있도록 개량한 물품에 대한 고안을 의미함

○ 수세진단용 전정가위 사용법은 전정가위의 반원 홈을 열매가지(결과지)의 두 번째와 세 번째 마디 사이에 넣는다.

- 반원 크기와 결과지의 굵기가 동일하면 적정 수세이고, 반원의 좌측 또는 우측이 남으면 수세가 약한 것이고, 열매가지가 굵어서 들어가지 않으면 강한 수세다.

약한 수세	적정 수세	강한 수세

□ 포도나무는 매년 생장하여 강한 수세에 의한 생리장해로 어려움을 겪는 것이 일반적이고, 반대로 수세가 약해지는 경우는 많지 않으나 조기낙엽 및 수확시기 지연 등의 관리 소홀로 발생된다.

○ 수세가 강할 때는 솎아베기(간벌) 할 나무를 정해 베어버리고, 솎아베기로 생긴 빈 공간은 인접한 나무에서 자란 충실한 가지를 유인해 채운다. 이때 유인한 가지의 아랫부분이 갈라질 수 있으므로 유인철선에 둥글게 묶은 후 이듬해 3월 하순에 수평으로 유인한다.

<둥글게 유인된 주지 연장지>	<수평으로 유인된 주지 연장지>

○ 포도나무의 수세가 떨어지는 것을 예방하기 위해선 갈반병 및 노균병 등을 방제해 조기 낙엽을 방지해야 한다. 또한 품종별 적정 수확기에 수확하는 것이 중요하다. 수확 후에도 비가림시설 등에서는 7일 간격으로 충분히 관수해야 한다.

□ 농가에선 보통 포도나무를 심을 때 수량 증대를 위해 나무 사이 간격을 좁게 해서 많이 심는다. 재식 3∼4년까지는 송이가 잘 달리고 쉽게 재배할 수 있으나, 5∼6년부터 좁은 나무 간 거리로 수세가 강해져 포도 알이 달리지 않은 꽃떨이현상이 발생된다.

○ 포도나무를 좁게 심으면 지상부로 양·수분은 계속적으로 공급됨에도 불구하고 좁은 나무 간 거리로 지상부의 가지가 생장할 수 있는 공간이 제한돼 수세가 강해진다.

○ 농가에서 꽃떨이현상을 사전에 방지하고 싶어도 수세를 진단할 수 있는 판단기준이 없어 꽃떨이현상에 의한 생산량 감소 피해 후 뒤늦게 수세 안정을 위해 간벌을 하게 된다.

□ 농촌진흥청 과수과 박서준 농업연구사는 “포도나무 수세진단용 전정가위를 사용해 객관적으로 수세 판단을 함으로써 꽃떨이현상 등의 생리장해 사전 방지로 생산량이 증가될 뿐만 아니라 적정 수세 유지로 고품질 포도를 생산할 수 있다.”라고 전했다.

	이 보도자료와 관련하여 보다 자세한 내용이나 취재를 원하시면 농촌진흥청 과수과 박서준 농업연구사(☎ 063-238-6702), 정성민 농업연구사(☎ 063-238-6742)에게 연락주시기 바랍니다.